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	CYCLON S3 29012

coulors: 285 (graphite) – 715 (citron) – 802 (avion)
	SCHEDA TECNICA

PRODUCT  SHEET

FICHE PRODUIT

	REF.PRODOTTO

PROD.REF  29012
REF. ARTICLE

CAT. DI SICUREZZA

SAFETY CAT.  S3 SRC 

CAT.DE SECURITE

Norme: EN ISO 20345
ESD

TAGLIE

RANGE OF SIZE  38/47
POINTURES

PESO

WEIGHT < 430 Gr.
POIDS

FORMA

SHAPE = B
FORME 

LARGHEZZA

WIDE   = 10

LARGE
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	MATERIALI / ACESSORI SPECIFICI E TECNICHE DI SICUREZZA

MATERIALS  /  ACCESSORIES SAFETY  TECHNICAL  SPECIFICATIONS

MATERIELS / ACCESSOIRES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE SECURITE

	

	Scarpa

Shoe
Chaussure 
	Puntale: alluminio / Toe cap: Aluminum  / Embout: Aluminium (ALUFORCE)

Suola antiperforazione: tessuto / Nail protection : stainless steel / Semelle anti-perforation: HIGHSAFE-TEX

	
	Certificata ESD e permette di dissipare il carico elettrostatico in un tempo inferiore a 5 secondi attraverso la soletta.

Antistatic footwear / ESD quality

Chaussure Antistatique / Certifiés ESD permettent de dissiper les decharges életrostatiques dans un temps inferièur à 5 seconds à traves la semelle de contact.

	
	Energy absorption heel 

Absorption d’énergie sur le talon

	Tomaia

Upper

Tige
	Nappa pieno fiore pull-up ingrassato bottalato vintage, Origine Arzignano (VI)

Upper greased tumbled vintage nappa full grain pull-up. Origine Arzignano (VI), Italy.

Boucle pleine fleur suède graissé foulonné efect vintage. Origine Arzignano (VI), Italie.

	Fodera

Lining

Doublure
	Fodera a pori aperti per permettere una maggiore traspirazione.

Poliamyde  plus antiabrasion microfiber heel grip
hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l’humidité.

	Plantare

Insock

Semelle de propreté
	Plantare EVA anatomico etraibile 20104 mm 15

Plantar anatomical removable EVA 20104 mm 15

Semelle de propreté EVA anatomique extraible 20104 mm 15

	Intersuola

Midsole 

Inter-semelle
	PU espanso

Foam PU

PU étendu

	Battistrada

Outsole

Semelle de cont
	PU compatto trasparente resistente all’ abrasione, agli idrocarburi, acidi e olii

PU compact transparent compound SRC (Slip Resistance C) anti abrasion, Fuel Oil, acid, alkali, resistant 

PU compact transparente, résistante à l’abrasion, aux hydrocarbures, acides faibles et huiles mineraux

	Punti di forza

Power point 

Avantages
	Resistenza con un alto livello di comfort

Leightweight with  toughness-Scuff cap 

Légèreté avec haute niveau de résistance, comfort, design, made in Italie.
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